ACE ENGINEERING ART AIRGUN (MOTOR)

에이스엔지니어링 아트 에어건

에어건-송풍형 (먼지털이기) 시방서

1.일반사항

본 시방서는 먼지털이기를 설계. 제작. 설치방법. 관리 등 일반적 사항의 절차를 규정한다

2.자재

먼지털이기의 자재는 STS(스텐레스). 방부목. 렉산. 기타 자재를 사용한다

외부 자재는 STS 1.2T이상의 자재를 사용하여야 하며 내부에 보강 작업을 한다

그레이팅은 스텐 그레이팅 또는 디자인 그레이팅을 사용하며 분체도장을 필히하여야 한다

지붕 프레임 자재는 STS PIPE에 분체 도장을 하고 렉산 폴리카보네이트 3.0m/m

또는 금속판 1.2m/m 사용하여야 하며 필요에 따라 칼라. 투명. 반투명을 사용한다

3.마감재

표면은 분체 엠보싱 지정칼라로 마감하고 스텐 그레이팅은 제작 후 분체로 마감한다

디자인 스텐 그레이팅은 분체로 마감한다

지붕재는 렉산 엠보싱 3m/m. STS 1.2T 이상 자재를 사용한다

모든 용접은 알곤용접으로 작업한다

4. 전원

220v 60Hz 전원을 사용하며 누전 차단기를 분전반에 필히 설치하여야 하고 제품

내부에도 설치하여야 한다

고속팬을 이용하는 기기는 220v 60Hz 전원을 사용하고 필히 접지를 하여야 한다

5.베이스

제품 설치를 위하여 바닥에 앙카볼트를 박을 수 있도록 콘크리트 베이스가 있어야 한다

베이스 공사 시 전원 공사를 도면에 의거하여야 한다

콘크리트 베이스를 할 수 없는 경우에는 앙카 고정용 매립 콘크리트를 하여야 한다

6.그레이팅

디자인 그레이팅은 로고. 문구 등을 새길 수 있고 두께가 3m/m 이상 자재를 사용한다

7.에어건

타인에 눈. 귀. 얼굴에 가까이 사용하면 안 되며 사용에 주의하여야 한다

어린이 사용 시 주의하여야 하며 안전 교육 후 사용하여야 한다

에어건을 사용 용도에 따라 노즐을 변경하여 사용 할 수 있도록 하여야 한다

에어건은 에어량 조절밸브가 있어야 하며 에어건은 최소 간격 600m/m 이상이어야 한다

에어량 조절 밸브는 안전을 위하여 필히 적절하게 조절하여 사용하여야 한다

8.통풍구. 흠음시설

제품에 공기 흡입. 토출할수 있는 통풍구가 있어야 한다

외부복사열을 방지하고 소음을 방지하는 흡음재를 25m/m 부착한다

9. 사용시간 제한 시스템

매일 일정한 시간만 사용할 수 있는 24Timer를 설치하여 사용할 수 있도록 하여야 한다

10. 점검구 및 잠금장치

A/S 및 점검을 위하여 여유 공간이 있어야 한다

분실을 방지하기 위하여 점검구에 key 장치가 있어야 한다

11. 배출구

이물질 배출구는 후면으로 배출하는 것을 원칙으로 한다

제품 주변. 내부공간에 이물질 및 낙엽은 점검 시마다 청소하여야 한다

12. 전기 인입공사

인입전원은 220v 60Hz을  사용한다

전선관을 사용하고 지면에서 300m/m 이상 높이에 콘트롤 제어함을 설치하여야 한다

13. 제품 사용방법

안전사용을 위하여 사용방법을 전면부 잘 보이는 곳에 부착하여야 한다

A/S에 필요한 방법 및 관리방법은 제품 내부 잘 보이는 곳에 부착한다

14. A/S용 부품

긴급 A/S에 필요한 공구. 부속품을 납품 시 내부 부품 보관함에 비치하여야 한다

점검 시에는 취급 설명서를 꼭 읽어보시고 안전수칙에 의하여 점검하여야 한다

15. 설치장소

진동. 소음. 먼지. 지하. GAS. 인화물질이 있는 장소에는 설치하지 말아야 한다

수평한 곳에 설치하여야 하며 침수되지 않는 안전한 장소에 설치하여야 한다

16. 설치방법

콘크리트 바닥에 12m/m 앙카로 고정하여야 한다

콘크리트 바닥이 없는 장소는 앙카부분에만 매립 콘크리트 구조물을 매립하고 설치한다

17. 시설물 관리방법

설명서를 읽고 안전수칙에 의거하여 점검하여야 한다

월 1∼2회정도 점검구를 열어서 먼지. 이물질 제거 및 청소하고 관리하여야 한다

그레이팅에 먼지. 이물질을 수시로 관리. 청소하여야 한다

18. 안전관리

먼지털이기 설치는 일반적인 안전관리 수칙을 적용한다

작업 전 안전교육. 안전보호장구. 전기. 인명 안전조치를 한 후 작업한다

중장비 작업 중에는 특별히 안전사고에 대비한 안전수칙에 의거하여 작업하여야 한다

www.ace-art.net